**ABRI DE JARDIN**

**34 mm**

**Ref :CLOVIS 4040**

****

-matière pin du Nord sec

-èpaisseur 34 mm double rainurage

-sol 4x4m

-interieures 3.80x3.80m

-hauteur faitage 2.34 m

-hauteur paroi 1.88 m

-plancher inclus èpaisseur 20 mm

-lambri toit èpaisseur 20 mm

-avancée toit 70 cm

-porte double 144x187 cm

-simple vitrage 4 mm

-surface toiture 18 m²

-couverture inclus onduchappe rouge garantie 7 ans