**ABRI DE JARDIN**

**34 mm**

**HERMES 4530.01**

****

-matière pin du Nord sec

-èpaisseur 34 mm

-sol 4.5x3m

-interieures 4.30x2.80m

-hauteur faitage 2.60 m

-hauteur paroi 2.2/1.76 m

-plancher inclus èpaisseur 20 mm

-lambri toit èpaisseur 20 mm

-avancée toit 50 cm

-porte double 161x187 cm/85X167cm

-1 fenêtre 138x101 cm

-simple vitrage èpaisseur 4 mm

-surface toiture 12 m²

-couverture inclus feutre rouge èpaisseur 2.8mm garantie 7 ans