**ABRI DE JARDIN**

**34 mm**

 **Ref :HERA 5040.01**

****

-matière pin du Nord sec

-èpaisseur 34 mm double rainurage

-sol 5x4m

-interieures 4.80x3.80m

-hauteur faitage 2.7 m

-hauteur paroi 2.09 m

-plancher inclus èpaisseur 20 mm

-lambri toit èpaisseur 20 mm

-avancée toit 90 cm

-porte double 161x187 cm

-simple vitrage èpaisseur 4 mm

-surface toiture 25 m²

-couverture inclus onduchappe rouge èpaisseur 2.8mm garantie 7 ans