**Garage bois**

**44 mm**

**Ref :VERDUN 4060**

****

-matière pin du Nord sec

-èpaisseur 44 mm

-sol 4x6m

-interieures 3.71Xx5.7m

-hauteur faitage 2.7 m pente toit 17°

-hauteur paroi 2 .05m

-lambri toit èpaisseur 20 mm

-avancée toit 18 cm

-1 porte 82x196cm 1 fenêtre 139x108cm 2 portes bois 240x205cm

-double vitrage

-surface toiture 29 m²

-couverture inclus onduchappe rouge 2.8mm garantie 7 ans