**ABRI DE JARDIN**

**28 mm**

**Ref :ARGOS 3030.01**

****

-matière pin du Nord sec

-èpaisseur 28 mm

-sol 3x3m

-interieures 2.78x2.78m

-hauteur faitage 2.5 m

-hauteur paroi 2 m

-plancher inclus èpaisseur 20 mm

-lambri toit èpaisseur 20 mm/OSB 12mm

-avancée toit 70cm

-porte double 144x187 cm 2 fenêtres 70x97 cm

-simple vitrage èpaisseur 4 mm

-surface toiture 15 m²

-couverture inclus bardeau canadian(rouge,noir vert,brun) garantie 10 ans