**Garage bois**

**44 mm**

**Ref :VITTEL 6060**

****

-matière pin du Nord sec

-èpaisseur 44 mm

-sol 595x595cm

-interieures 566x566cm pente toit 21°

-hauteur faitage 2.97 m

-hauteur paroi 2.09 m

- -lambri toit èpaisseur 20 mm

-avancée toit 30cm

-porte double 240x205cm 1 porte 85x196cm 1 fenêtre 139x108cm

-double vitrage

-surface toiture 24 m²

-couverture inclus onduchappe rouge 2.8mm garantie 7 ans